附件2：

地下水采样监测井建设项目明细
	序号
	名称
	数量
	单价
	金额

	1
	监测井（包含井管、滤水管、滤料、止水材料等）
	4（深度20-25米）
	
	

	2
	井台
	7
	
	

	3
	保护筒
	7
	
	

	4
	标识铭牌
	7
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	1、成井材料要求（无污染、耐腐蚀）

·井管：PVC-U（壁厚≥8.4mm）或304不锈钢（壁厚≥4.5mm）；螺纹/卡扣连接，禁用粘合剂。
·滤水管：与井管同材质；缝隙/圆孔缠丝，孔隙率≥15%；潜水丰水期1m露水面、枯水期1m浸水面。
·滤料：1-2mm石英砂（水洗、无杂质、磨圆度好），填充高度超滤水管20%、厚度≥100mm。
·止水材料：优质黏土球（φ20-30mm）或水泥+膨润土；滤料上覆20cm石英砂缓冲层，防止水泥污染含水层。
2、施工工艺要求（清洁施工、严控质量）

·钻孔：孔径≥210mm（PVC井）/310mm（钢井）；孔斜≤1°/100m；清水钻进，禁用化学添加剂。
·下管：居中垂直，接口密封；沉淀管≥1m（井底密封）。
·填料止水：分层均匀填滤料；黏土球止水段**≥5m**，分层夯实；水泥封孔至地面。
·洗井：成井后静置8-24h，采用超量抽水+气洗；出水含砂量≤1/20万（体积比），水清砂净；洗井后24h内完成抽水试验（1个落程，稳定24h）。
3、井口保护与标识（规范统一、防破坏）

·井台：C15混凝土，厚15cm、边长50-100cm正方形，四角磨圆。
·保护筒：不锈钢（内径24-30cm、高50cm），埋入平台10cm；井盖带异型安全锁。
·标识：铭牌（不锈钢，含编号、坐标、井深、滤水管位置、建井单位、二维码）；警示标（蓝底白字：“地下水环境监测井，严禁破坏”）；警示柱（黄黑相间，高1m）。


